|  |  |
| --- | --- |
| **1.2** | **Пластыри аварийные и маты** |
|  | Пластырь мягкий кольчужный МК-3,0 ОМ1 (3,0х3,0м) без снаряжения, Паспорт, Свидетельство РС |
| Пластырь мягкий кольчужный МК-4,5 ОМ1 (4,5х4,5м) без снаряжения, Паспорт, Свидетельство РС |
|  | Пластырь мягкий облегченный МО-3 ОМ1 (3,0 х 3,0м) без снаряжения, Паспорт, Свидетельство РС (паспорт для РРР) |
|  | Пластырь мягкий шпигованный МШ-2 ОМ1 (2,0 х 2,0м) без снаряжения, Паспорт, Свидетельство РС (паспорт для РРР) |
|  | Пластырь мягкий парусиновый МП-2 ОМ1 (2,0 х 2,0м) без снаряжения, паспорт (для судов РРР) |
|  | Пластырь мягкий учебный 1,5х1,5м без снаряжения, паспорт (для судов РРР) |
|  | Пластырь мягкий учебный 1,0х1,0м без снаряжения, паспорт (для судов РРР) |
|  | Снаряжение к пластырям (на заказ). Паспорт.  Расчет производится на основании размерений судна:  В - максимальная ширина судна, м;  Н – высота от киля до верхней кромки фальшборта, м. |
|  | Пластырь деревянный с мягкими бортами 250х250мм / 500х500мм/ 400х600мм |
|  | Пластырь металлический с прижимным болтом  (аналог ЖБ-150 / ЖБ-300) |
|  | Пластырь металлический клапанный  10х400х600мм/ 10х300х400 мм |
|  | Мат шпигованный аварийный 0,4 х 0,5 м / 0,5 х 0,5 м |
|  | Мат шпигованный из растительного каната (сизаль Ф19мм) 0,4 х 0,5 м / 0,5 х 0,5 м |
|  | Мат плетеный из растительного каната (сизаль Ф8 мм)  0,4 х 0,5 м / 0,5 х 0,5 м |
|  | Мат шпигованный из полиамида 0,4 х 0,5 м / 0,5 х 0,5 м |
|  | Мат плетеный из полиамида Ф8мм  0,4 х 0,5 м / 0,5 х 0,5 м |