|  |  |
| --- | --- |
| 1.5 | Аварийно-спасательные средства |
|  | Буй светящийся БССК, РС / РРР |
|  | Штерт для буя п/а Ф6мм дл. 1,6м |
|  | Буй сигнальный надувной диаметром 230 мм,  высотой 280 мм, плавучесть 6,5 кг |
|  | Жилет спасательный ЖС-2М с огнем поиска, РС |
|  | Жилет спасательный речной ЖС-2МР с огнем поиска, РРР |
|  | Жилет рабоче-страховочный без воротника и карманов раз.48-58 / детский |
|  | Круг спасательный тип I (легкий не менее 2,5кг), РС  / РРР |
|  | Круг спасательный тип II (тяжелый не менее 4,0кг), РС |
|  | Линь для спасательного круга L=30м (канат полипропиленовый Ø8мм), паспорт |
|  | Страховочный пояс (с карабином). привязь УПIА. |
|  | Конец Александрова 30м |