|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Такелажные изделия |
|  | Сетки |
|  | Сеть спасательная при ширине 1,5 м, за м2 |
|  | Сетка для подъёма человека из воды 2,0 х 2,0 м\* |
|  | Сетка вертолетная из растительного каната (ячея 200 х 200 мм) за м2 |
|  | Сетка грузовая 3,0х3,0 м из полиамидного каната г/п 2,5 т |
|  | Сетка грузовая 4,0х4,0 м из полиамидного каната г/п 4,0 т |
|  | Сетка грузовая 3,2х3,2 м из растительного каната г/п 1,0 т / 3,0 т |
|  | Сетка предохранительная подтрапная 3,0 х 4,0 м(ячея 150 х 150 мм, основа - п/а Ø4 мм), шт. |
|  | Сетка предохранительная подтрапная(ячея 150 х 150 мм, основа - п/а Ø4 мм), за 1 м2  |
|  | Сетка предохранительная подтрапная, (ячея 100 х 100 мм, основа - п/а Ø6 мм), за 1 м2 |
|  | Кранцы |
|  | Кранец мягкий овальный 0,3 х Ø 0,18 м полиамид / со штертом п/а Ф8 мм, дл. 3,0 м |
|  | Кранец мягкий овальный 0,5 х Ø 0,3 м, полиамид / со штертом п/а Ф10 мм, дл. 6,0 м |
|  | Кранец мягкий овальный 0,7 х Ø 0,5 м, полиамид / со штертом п/а Ф13 мм, дл. 10,0 м |